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АДМИНИСТРАЦИЯ
СУЛУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от .03.06.2014  № 16


         п. Сулук
	О предоставлении опор наружного освещения в аренду


На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и запроса согласования прокладки кабеля связи ОАО «МТС»:

1. Предоставить 5 (пять) опор наружного освещения по улице Ленина пос. Сулук в аренду для подвески волоконно-оптического кабеля связи филиала ОАО «МТС» в Хабаровском крае.
2. Выдать технические условия на монтаж кабеля по опорам наружного освещения, принадлежащим администрации поселения, в количестве 5 (пяти) штук. 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

Глава сельского поселения





В.В. Соломатин
Технические условия на прокладку 

волоконно-оптического кабеля связи

по опорам наружного освещения

ул. ленина пос. Сулук

Для подвески волоконно-оптического кабеля ВОЛС по опорам наружного освещения необходимо:

1. Монтаж волоконно-оптического кабеля по отношению с существующей линией наружного освещения выполнить в соответствии с ПУЭ п. 2.4.71-п. 2.4.89., 2.5.178-2.5.200.

2. Монтаж волоконно-оптического кабеля по ул. Ленина пос. Сулук выполнить с применением промежуточной подвески типа ES 1500 E (CS 1500 E+PS 1500), обеспечивающуу подвижное соединение, с віносом габарита по вертикали до провода наружного освещения не менее 0,4 м с противоположной от проезжей части стороны опор наружного освещения, на кронштейне, предусматривающем до двух горизонтально расположенных кабелей. При наличии на опорах наружного освещения ВОК других операторов, смонтированного на кронштейнах, предусматривающих крепления для двух горизонтально расположенных ВОК и имеющих свободное место для монтажа второго ВОК, использовать указанные кронштейны по согласованию с данным оператором, соблюдая растояние от нижнего ВОК до земли не менее 5 м.
3. Все шкафы для размещения муфт и запасов ВОК должны быть заземлены в соответствии с ПУЭ гл. 1.7.
4. Заключить договор на эксплуатацию опор наружного освещения с администрацией Сулукского сельского поселения: ул. Ленина 5 (пять) опор.

5. Производство работ по монтажу ВОК в охранной зоне оформить наряд-допуском.

6. Обслуживание и ремонт ВОК возлагается на сетедержателя связи.
7. Выполнить маркировку балансовой принадлежности ВОК на каждой второй опоре наружного освещения, задействованной в совместном подвесе.

8. ШРМ размещать на нижнем звене опоры наружного освещения.

9. Выдержать габариты подвеса ВОК с существующей линией наружного освещения в центре пролета.

10. Срок действия технических условий – 1 год.  
